РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отправка в папку (папки назначения)

Можно указать папку адресата, выбрав клавишу адресата в списке адресатов.

- Для отправки в папку назначения необходимо сначала зарегистрировать путь к папке в Адрес.книге. Путь невозможно ввести на экране режима ожидания. Для получения подробной информации о регистрации папки назначения см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Нажмите клавишу [Папка], чтобы переключить тип передачи на папку.

Чтобы установить тип файла, нажмите клавишу [Тип файла].

Нажмите клавишу [TIFF] или [PDF], затем нажмите клавишу [ОК].

Нажмите клавишу адресата и укажите адресата.

Укажите следующего адресата.

Чтобы указать несколько папок адресатов, нажмите клавишу следующего адресата.

Нажимайте вкладку типа передачи для переключения типа передачи между следующими режимами: факс/IP-факс, интернет-факс, электронная почта или папка.

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат начинает сканирование оригинала и сохраняет его в памяти. По завершении сканирования загорается индикатор соединения и начинается передача.

- Отправка в папки осуществляется только при передаче из памяти, при этом передача начинается автоматически после сохранения документов в памяти. Если при установленном режиме прямой передачи тип передачи переключается на папки, то режим передачи автоматически переключается на режим передачи из памяти.

- Подробную информацию об отмене передачи см. в разделе "Отмена передачи".

- В меню Функции факса есть пользовательский параметр (переключатель17, бит 2), который позволяет настроить аппарат таким образом, чтобы пользователь принудительно нажимал [Добав.] при указании каждого адресата с помощью клавиши адресата. Это предотвращает случайную отправку пользователями документов неправильным адресатам. См. раздел “Настройки параметров”.

- Для получения подробной информации о папке назначения см. раздел “Передача папки”.

- Передача в папку

- Отмена передачи

- Настройки параметров