РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Использование порта LPR

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL с помощью порта LPR.

- Для установки драйвера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- В среде IPv6 не удастся использовать порт LPR. Используйте порт SmartDeviceMonitor for Client.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

См. также

Установка драйвера принтера PCL