РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подключение к интерфейсу IEEE 1284

В этом разделе описывается подключение кабеля интерфейса IEEE 1284 к плате интерфейса IEEE 1284.

| При подключении к компьютеру (или периферийному устройству) необходимо использовать надлежащим образом экранированные и заземленные кабели и разъемы для обеспечения требований по излучению.

Убедитесь, что выключатель основного питания устройства выключен.

Выключите выключатель основного питания компьютера.

Подключите кабель интерфейса IEEE 1284 к порту IEEE 1284.

Чтобы подключить кабель к интерфейсу, возможно, потребуется конверсионный адаптер. Для получения подробной информации о приобретении конверсионного адаптера обратитесь к продавцу устройства или в сервисный центр.

Подключите другой разъем кабеля к разъему интерфейса на компьютере.

Проверьте форму разъема на компьютере. Надежно подключите кабель.

Включите выключатель основного питания устройства.

Включите компьютер.

В Windows 2000/XP/Vista/7 и Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 при включении компьютера может отобразиться экран установки драйвера принтера. В этом случае выберите на экране [Отмена].

- Подробную информацию о включении выключателя основного питания см. в руководстве "Об этом аппарате".

- Подробную информацию об установке драйвера принтера см. в Руководстве по печати.