| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Тип 3 и 4

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Разрешение | 200т/д/300т/д/400т/д/600т/д/1200т/д
Скорость печати | Тип 3: Цветная: 45 стр/мин Ч-б: 45 стр/мин. Тип 4: Цветная: 55 стр/мин Ч-б: 55 стр/мин. (A4, 81/2 11 дюймов , пустая бумага, 600 т/д 600 т/д) Скорость печати зависит от аппарата. Узнайте тип вашего аппарата. См. в руководстве "Об этом аппарате".
Интерфейс | Стандартно: Интерфейс Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) USB 2.0 Опция: Интерфейс Giga Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Параллельный интерфейс IEEE 1284 Беспроводной сетевой интерфейс IEEE 802.11a/b/g
Сетевой протокол | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX
Язык принтера | Стандарт: PCL 5c/6 Опция: PostScript 3, PDF, PictBridge
Шрифты | PCL 5c/6: 45, 13 международных шрифтов. PostScript 3: 136 шрифтов
Память | 2 Гб
Жесткий диск | 160 Гб
Интерфейс USB (стандартн.) | Поддерживаемая операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, Mac OS 10.3.3 или более поздней версии Характеристики передачи: Стандартн. USB 2.0 Устройство, которое можно подключать: Устройства, соответствующие стандарту USB 2.0

- Если разрешение составляет 1200 т/д, скорость печати может быть меньшей.

- При использовании Mac OS используйте только стандартный интерфейс USB. Дополнительная плата интерфейса USB не поддерживается.

- При использовании интерфейса USB (стандарт) в ОС Mac OS X 10.3.3 или более поздней версии поддерживается USB 2.0.