РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Специальных отправителей обрабатывать по-другому

В этом разделе описываются настройки специальных отправителей.

При программировании специальных отправителей предварительно для каждого отправителя можно установить следующие функции:

- Авторизованный прием

- Переадресация

- Объем печати принятых файлов

- 2-сторонняя печать

- Блокировка памяти

- Лоток для бумаги

Для программирования ваших отправителей используйте Свое имя или Свой факс №. Если аппарат отправителя имеет того же изготовителя, запрограммируйте Свое имя, которое уже было использовано как отправитель. Если аппарат произведен другим изготовителем, используйте Свой факс №.

Вы можете использовать одинаковые настройки для всех программируемых номеров. После этого при необходимости можно индивидуализировать номера с помощью функции Регистрация специальных отправителей.

Могут быть запрограммированы следующие элементы:

- Специальные отправители

  Может быть зарегистрировано до 250 специальных отправителей. В случае применения G3, для каждого имени можно использовать макс. 24 знака.

- Полное/частичное соглашение

  При программировании собственных имен и имен факсов для нескольких адресатов, для идентификации адресатов можно запрограммировать общую последовательность знаков.

  Программируемый адресат (Свое имя) | Количество запрограммированных идентификаций
  --- | ---
  ФИЛИАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ ФИЛИАЛ В ГОН-КОНГЕ ФИЛИАЛ В СИДНЕЕ | 3

  Использование частичного совпадения

  Программируемый адресат (Свое имя) | Количество запрограммированных идентификаций
  --- | ---
  ФИЛИАЛ | 1

  Вы можете запрограммировать до 250 символов.

  При сравнении идентификаций пробелы игнорируются.

  Вы можете использовать символы со следующими функциями:

  - Переадресация

  - Специальная функция приема

  - Авторизованный прием

  При частичном соглашении можно ввести до 24 знаков адреса электронной почты, чтобы использовать его как собственное имя или имя факса.

- Нельзя программировать отправителей как Специальных отправителей, если они не имеют Своего имени или Свой факс. №.

- Аппарат не может различать между SEP Документами приема с кодом и Специальными отправителями.

- С приемом от Интернет-факса нельзя использовать следующие функции.

  - Авторизованный прием для отправителя

  - Объем печати принятого файла для отправителя

  - Блокировка памяти для отправителя

- Вы можете запрограммировать до 24 знаков для отправителя.

- Запрограммируйте адрес электронной почты, чтобы использовать переадресацию, 2-стороннюю печать или лоток для бумаги с приемом Интернет-факса.

- Свое имя и Свой факс.№ можно проверить с помощью журнала. С помощью заданного списка отправителей можно проверить запрограммированных Специальных отправителей.

См. также

Авторизованный прием
Объем печ.прин.ф-ла
Переадресация
2-сторонняя печать
Блокировка памяти
Лоток для приема
Програм./изменение спец. отправителей
Авториз.передача для отправ.
Объем печати принятого файла для отправителя
Возврат отпр.
Печать 2-стор. отправ.
Блокировка памяти для отправителя
Лоток отправ.
Програм. нач. установки спец. отправителя
Удаление специального отправителя