| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать файла, принятого в режиме блокировки памяти

Выполнение печати файла, принятого в режиме блокировки памяти.

Эта функция является функцией безопасности, предназначенной для предотвращения доступа неуполномоченных пользователей к чтению вашего документа. При включении функции Прием с блок. памяти все принятые документы сохраняются в памяти и не распечатываются автоматически. Для печати документов необходимо ввести идентификатор блокировки памяти.

Если ваш аппарат принял документ с параметром Прием с блок. памяти, мигает индикатор "Конфиденциальный файл" ().

Перед использованием этой функции требуется выполнить нижеприведенную подготовку в меню Функции факса.

- Запрограммируйте идентификатор блокировки памяти в пункте Запрогр. ИД блок.пам.

- Переключите Прием с блок. памяти в положение ВКЛ. в пункте Прием с блок. памяти

Для получения подробной информации о Прием с блок. памяти см. раздел “Параметры приема”.

Для получения подробной информации о Запрогр. ИД блок.пам. см. раздел “Нач. настройки”.

- Если основной выключатель питания находится в выключенном состоянии приблизительно час, то все документы, защищенные режимом "Прием с блокировкой памяти", удаляются. В этом случае список удаленных документов можно просмотреть в распечатанном Отчете об отказе питания. См. руководство Устранение неполадок.

1. Убедитесь в том, что мигает индикатор "Конфиденциальный файл".

2. Нажмите клавишу [Изменить Ф/ Инфор.].

3. Нажмите [Печ. из пам].

   Если при включенной блокировке памяти принятые документы отсутствовали, отображается сообщение `"Нет принятого файла"`. Нажмите [Выход].

4. С помощью цифровых клавиш введите 4-значный идентификатор блокировки памяти и нажмите клавишу [Пуск].

   Если допущена ошибка, нажмите [Сброс] и повторите ввод.

   Для отмены печати нажмите [Отмена].

   Если идентификатор блокировки памяти не совпадает, отображается сообщение `"Указанный код не соответствует заданному ИД блокировки памяти"`. Нажмите [Выход] и повторите попытку после проверки идентификатора блокировки памяти.

5. Нажмите [Выход].

   Появится экран ожидания.

- Если включены как Прием с блок. памяти, так и сохранение полученных документов, то функция Прием с блок. памяти недоступна, а полученные документы становятся сохраненными документами.

- Даже при доступной функции Прием с блок. памяти получение невозможно, если недостаточно свободной памяти.

- Функцию Прием с блок. памяти можно также применять только для документов, поступающих от определенных отправителей.

- Документы, полученные с приемом SEP-кода, печатаются автоматически, даже если эта функция включена.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование этой клавиши позволяет пропустить шаги 2 и 5. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- После печати файла блокировки памяти он удаляется.

- Общие настройки

- Настройки приема

- Нач. настройки