| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Характеристики

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Тип | Полноцветный сканер
Метод сканирования | Планшетное сканирование
Тип датчика изображения | ПЗС-датчик изображения
Тип сканирования | Лист, книга, трехмерный объект
Размеры оригиналов, которые можно отсканировать | Длина 140 - 297 мм (51/2 - 11 дюймов) Ширина 140 - 432 мм (51/2 - 17 дюймов)
Определение размеров сканирования со стекла экспонирования производится автоматически | Метрическая версия A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, 81/2 × 13 Дюймовая версия 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/2 ×51/2
Размеры сканирования, автоматически определяемые с автоподатчика документов (АПД) | Метрическая версия (Тип 1 и 2) A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, A5, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/2 × 13 Метрическая версия (Тип 3 и 4) A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, A5, B6, B6, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/2 × 13 Дюймовая версия A3, A4, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2
Скорость сканирования (Тип 1 и 2) | При использовании функции Эл. почта/Сканировать в папку/WSD (тип Push)/Сканировать на съемное устройство/сканер сетевой доставки (Размер оригинала: A4, Разрешение: 200 т/д, 1-сторон. сканирование): Черно-белое: 51 стр./мин. ((Тип оригинала: ЧБ.: Текст/Рисунок, Сжатие (черно-бел.): MH, ITU-T Диаграмма No1) Полноцветное: 51 стр./мин. (Тип оригинала: Полноцв.:Текст/Фото, Сжатие (серая шкала/полноцветный): по умолчанию, диаграмма оригинала) На скорость сканирования влияют следующие факторы: операционная среда аппарата и компьютера, настройки сканирования и содержимое оригинала (более плотные изображения требуют больших временных затрат).
Скорость сканирования (Тип 3 и 4) | При использовании функции Эл. почта/Сканировать в папку/WSD (тип Push)/Сканировать на съемное устройство/сканер сетевой доставки (Размер оригинала: A4, Разрешение: 200 т/д,300 т/д, 1-стороннее сканирование): Черно-белое: 67 стр./мин. ((Тип оригинала: ЧБ.: Текст/Рисунок, Сжатие (черно-бел.): MH, ITU-T Диаграмма No1) Полноцветное: 67 стр./мин. (Тип оригинала: Полноцв.:Текст/Фото, Сжатие (серая шкала/полноцветный): по умолчанию, диаграмма оригинала) На скорость сканирования влияют следующие факторы: операционная среда аппарата и компьютера, настройки сканирования и содержимое оригинала (более плотные изображения требуют больших временных затрат).
Скорость сканирования (тип 3 и 4; модели, оснащенные однопроходным АПД двустороннего сканирования) | При использовании функции Эл. почта/Сканировать в папку/WSD (тип Push)/Сканировать на съемное устройство/сканер сетевой доставки (Размер оригинала: A4, Разрешение: 200 т/д,300 т/д, 1-стороннее сканирование): Черно-белое: 85 стр./мин. ((Тип оригинала: ЧБ.: Текст/Рисунок, Сжатие (черно-бел.): MH, ITU-T Диаграмма No1) Полноцветное: 85 стр./мин. (Тип оригинала: Полноцв.:Текст/Фото, Сжатие (серая шкала/полноцветный): по умолчанию, диаграмма оригинала) На скорость сканирования влияют следующие факторы: операционная среда аппарата и компьютера, настройки сканирования и содержимое оригинала (более плотные изображения требуют больших временных затрат).
Тон | Черно-белый: 2 тона Полноцветный / Серая шкала: 256 тонов
Основное разрешение сканирования | 600 т/д
Тип сжатия для черно-бел. изображений (двузначн.) | TIFF (MH, MR, MMR)
Тип сжатия данных изображения в шкале серого/полноцветном режиме | JPEG
Интерфейс | Стандартно: Интерфейс Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) USB 2.0 Опция: Интерфейс Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Беспроводной сетевой интерфейс IEEE 802.11a/b/g
Сетевой протокол | TCP/IP
Выбираемые значения разрешения сканирования при использовании функции эл. почты (основное сканирование × субсканирование) | 100 т/д, 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д
Протокол отправки письма по электронной почте | SMTP, SMTPS, POP3
Форматы отправляемых файлов при использовании функции эл. почты | TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия
Выбираемые значения разрешения сканирования при использовании функции Сканирования в папку (основное сканирование × субсканирование) | 100 т/д, 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д
Протокол сканирования в папку | SMB, FTP, NCP
Форматы отправляемых файлов при использовании функции сканирования в папку | TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия
Протокол для отправки с использованием WSD | Web-службы на устройствах для сканирования
Выбираемое значение разрешения сканирования при использовании TWAIN-сканера (основное сканирование × субсканирование) | От 100 до 1200 т/д
Протокол для TWAIN-сканера | TCP/IP
Операционная система для сканера TWAIN | Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008
Выбираемые значения разрешения сканирования при использовании функции эл. почты/Сканирования в папку/Сканера сетевой доставки (основное сканирование × субсканирование) | 100 т/д, 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д
Выбираемые значения разрешения сканирования при использовании сканера WIA (основное сканирование × субсканирование) | От 100 до 1200 т/д
Протокол для сканера WIA | TCP/IP
Операционная система для сканера WIA | Windows Vista (SP1 или более поздняя версия)/7, Windows Server 2008/2008 R2 (WIA сканер может работать в 32- и 64-разрядных операционных системах).

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.