| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Внутренние опции

В этом разделе описывается дополнительно оборудование, которое можно устанавливать в устройство.

- Модуль факсимильной связи

  Позволяет вам использовать функцию факсимильной связи.

- Дополнительный модуль интерфейса G3

  Позволяет вам добавлять линию факса G3.

- Карта PictBridge

  Позволяет напрямую печатать фотографии с фотоаппарата, поддерживающей стандарт PictBridge.

- Модуль браузера

  С помощью этой функции можно просмотреть данные, полученные с сервера в формате HTML, на панели управления устройства. Кроме того, с помощью этой функции можно отправлять отсканированные файлы с панели управления.

- Плата интерфейса IEEE 1284

  Подключается с помощью кабеля IEEE 1284.

- Плата беспроводной сети

  Позволяет установить беспроводной сетевой интерфейс.

- Модуль PostScript 3

  Позволяет вам выполнять печать через драйвер принтера Adobe PostScript.

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

  Позволяет связываться с устройством по технологии 1000BASE-T.

- Конвертор формата файлов

  Позволяет скачивать документы с Сервера документов, сохраненные с помощью функций копирования и печати.

  См. раздел "Загрузка сохраненных документов при помощи Web Image Monitor" Руководства по копированию/серверу документов.

- Одновременно в аппарате может быть установлен только один из следующих компонентов: плата интерфейса IEEE 1284, плата беспроводной ЛВС.