РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Использование telnet

Следуйте процедуре, указанной ниже, чтобы использовать telnet.

- Для выполнения удаленного обслуживания, в системе одновременно может быть зарегистрирован только один пользователь.

- При использовании Windows Vista/7 необходимо заранее включить сервер и клиента telnet.

Чтобы запустить telnet, используйте IP-адрес или имя узла аппарата.

`% telnet "IP address"`

Например, если IP-адрес аппарата "192.168.15.16", введите его следующим образом:

`% telnet 192.168.15.16`

Введите ваше имя пользователя и пароль.

Для получения дополнительной информации об имени пользователя для входа в систему и пароле обратитесь к системному администратору.

Введите команду.

Выйдите из telnet.

`msh> logout`

Появится сообщение с запросом подтверждения сохранения изменений.

Введите "yes" для сохранения изменений, а затем нажмите на клавишу [Enter].

Если вы не хотите сохранять изменения, введите "no", а затем нажмите на клавишу [Enter]. Для выполнения дальнейших изменений введите "return" в командной строке, а затем нажмите на клавишу [Enter].

- Если появится сообщение "Can not write NVRAM information", изменения не сохранятся. Выполните указанную выше процедуру.

- Если изменения сохраняются, то плата сетевого интерфейса автоматически производит новую установку с этими изменениями.

- При изменении настройки платы сетевого интерфейса вывод задания печати на принтер будет продолжен. Однако, задания печати, находящиеся в очереди, будут отменены.