| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Когда отображается C

- При удалении замятых листов прикасайтесь только к тем частям, которые четко указаны в руководстве.

- Не удаляйте блок термозакрепления. Это ведет к ухудшению качества печати.

- Для исправления бумаги, неправильно поданной в фиксирующий раздел, удалите замятую бумагу снизу блока термозакрепления. Если не удается удалить замятую бумагу таким образом, выньте ее сверху.