РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Передача Интернет-факса

Этот аппарат преобразует сканированные изображения документов в формат электронной почты и передает данные через Интернет.

Сообщение электронной почты, отправленное с этого аппарата, может быть принято на другом аппарате с функцией интернет-факса. Вместо набора телефонного номера адресата, которому требуется отправить факс, необходимо указать соответствующий адрес электронной почты (адресата интернет-факса). Если аппарат на другом конце поддерживает полный режим T.37, то возможен двусторонний обмен данными, такими как доступный формат бумаги и разрешение.

Можно получать с компьютеров сообщения электронной почты с вложенными изображениями в формате TIFF-F.

Один и тот же документ можно одновременно отправить адресатам факса, IP-факса и адресатам электронной почты, папки.

Полученные сообщения электронной почты можно также печатать или переадресовать.

- Чтобы использовать передачу Интернет-факса, необходимо подключить этот аппарат к локальной сети и правильно выполнить настройки в меню “Параметры системы”. Для получения подробной информации о необходимых настройках см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Также в качестве адресата можно ввести адрес электронной почты компьютера. В этом случае можно посылать только файлы в формате TIFF.

- Для отправки документов Интернет-факса в меню Функции факса во вкладке Нач.настройки установите [Настройки интернет факса] на [Вкл.]. Однако документы по-прежнему можно переадресовать или отправлять адресатам интернет-факса, если выбрано значение [Выкл.]. См. раздел “Начальные настройки”.

- Чтобы получать документы Интернет-факса, в меню Параметры системы в пункте Передача файлов в разделе [Учетная запись эл. почты] установите учетную запись на [Получить]. См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Функция интернет-факса, поддерживаемая этим аппаратом, совместима с Рекомендацией ITU-T T.37.

- Хотя обычно документы Интернет-факса пересылаются через сервер SMTP, их можно отправлять и непосредственно адресатам, в обход сервера SMTP. Для этого необходимо задать параметр обхода сервера SMTP в окне режима ожидания. Подробную информацию об использовании этой функцией см. в разделе "Соединение в обход сервера SMTP".

- При отправке документов интернет-факса параметры "Тема", "Текст", "Уведомление приема", "BCC TX" можно выбрать в [Парам.отпр.]. Подробную информацию о настройках этих параметров см. в разделе "Другие функции передачи".

- Можно ограничить размер передаваемых сообщений электронной почты в разделе "Макс. размер эл. письма" окна "Функции факса". Для подробной информации об этой настройке см."Настройки отправки".

- Информацию о том, как компьютер в действительности принимает электронную почту, см. в разделе "Полученные изображения".

- Функция копии отключена.

- Если документы интернет-факса отправляются с указанием кода пользователя, а в качестве адресата маршрутизации указанного кода пользователя задан адрес электронной почты, то после завершения передачи будет отправлен отчет о результатах связи. Это позволяет проверить результат передачи.

- Подробную информацию о подтверждении результатов передачи см. в разделе "Проверка результата передачи (статус передачи файла)".

- Эта функция поддерживает как IPv4, так и IPv6 адреса.

- Соединение в обход сервера SMTP

- Полученные изображения

- Проверка результата передачи (сост.файла пер.)

- Настройки отправки

- Нач. настройки

См. также

Примечания по использованию интернет-факса
Функции, которые не поддерживаются при передаче интернет-факса
Функции, которые не поддерживаются при приеме интернет-факса
Полный режим T.37
Шифрование электронной почты