| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование Web Image Monitor

С помощью Web Image Monitor можно проверить состояние аппарата и изменить настройки.

Доступные операции

Следующие операции могут выполняться удаленно с компьютера клиента, используя Web Image Monitor.

- Отображение состояния или настроек аппарата

- Контроль состояния или истории заданий печати

- Проверка, изменение, печать или удаление заданий на печать, хранящихся на сервере документов

- Прерывание текущих заданий печати

- Сброс аппарата

- Управление адресной книгой

- Задание настроек аппарата

- Задание настроек сетевого протокола

- Задание настроек безопасности

Настройка аппарата

Для выполнения действий из Web Image Monitor требуется TCP/IP. После выполнения конфигурации устройства на использование TCP/IP можно будет выполнять действия из Web Image Monitor.

Рекомендуемый веб-браузер

- Windows:

  Internet Explorer 5.5 SP2 или более поздняя версия

  Firefox 1,0 или более поздняя версия

- Mac OS:

  Firefox 1,0 или более поздняя версия

  Safari 1.0, 1.2, 2.0 (412.2) или более поздняя версия

Web Image Monitor поддерживает программное обеспечение для чтения с экрана. Мы рекомендуем JAWS 7.0 или более поздней версии.

- Safari не может быть использован в Mac OS X 10.4.1.

- Если вы не включили JavaScript и cookies, или не используете рекомендуемый веб-браузер, то могут возникнуть проблемы при отображении и выполнении отдельных операций.

- Если вы используете прокси-сервер, измените настройки веб-браузера. Для информации по настройкам обратитесь к администратору.

- Если после нажатия кнопки обозревателя "Назад" предыдущая страница не отобразилась, нажмите кнопку обозревателя "Обновить", а затем попробуйте снова.

- Информация об аппарате не обновляется автоматически. Для обновления щелкните [Обновить] в зоне отображения.

- Рекомендуется использовать Web Image Monitor в одной и той же сети.

- Если устройство защищено брандмауэром, оно не будет доступно с компьютеров вне зоны действия брандмауэра.

- При использовании аппарата в DHCP, IP-адрес может быть изменен автоматически настройками сервера DHCP. Включите настройку DDNS на аппарате, а затем выполните соединение с помощью имени хоста аппарата. Также можно задать постоянный IP-адрес для сервера DHCP.

- Если порт HTTP недоступен, подключение к аппарату с помощью URL аппарата установить не удастся. На этом аппарате должна быть включена установка SSL. Для подробной информации обратитесь к сетевому администратору.

- Если используется протокол шифрования SSL, введите "https://(IP-адрес или хост-имя аппарата)/".

- На компьютере необходимо установить Internet Explorer. Используйте наиболее свежую версию. Мы рекомендуем Internet Explorer 6.0 или более позднюю версию.

- Если вы используете Firefox, шрифты и цвета могут отличаться, или может изменяться формат таблиц.

- При использовании имени узла в системе Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 с протоколом IPv6 выполните разрешение имени узла с использованием внешнего DNS-сервера. Файл хоста не удастся использовать.

- Чтобы использовать JAWS 7.0 с Web Image Monitor, необходимо запустить ОС Windows и Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 или более поздней версии.

- При использовании Internet Explorer 8 загрузка выполняется медленнее, чем с другими браузерами. Для выполнения более быстрой загрузки с Internet Explorer 8 откройте меню браузера [Свойства обозревателя] и зарегистрируйте URL аппарата в качестве безопасного сайта. Затем запустите фильтр SmartScreen для безопасных сайтов. Для получения дополнительной информации о данных настройках см. файлы справки Internet Explorer 8.

- Вы можете получить более быстрый доступ к Web Image Monitor, зарегистрировав URL устройства в виде закладки. Примите во внимание, что регистрируемый вами URL должен совпадать с адресом главной страницы, которая появляется перед входом в систему. Если вы зарегистрируете адрес страницы, которая появляется после входа в систему, Web Image Monitor не будет правильно открываться из закладки.

См. также

Отображение первой страницы
Если установлена аутентификация пользователя
О меню и режиме
Доступ в режиме администратора
Список пунктов настроек
Отображение справки Web Image Monitor