| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать с использованием параллельного соединения

В данном разделе описывается установка драйверов принтера PCL при использовании параллельного порта.

Для использования принтера, соединенного через параллельный интерфейс, при инсталляции драйвера принтера щелкните на [LPT1].

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Установка драйвера принтера PCL:

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Нажмите [Драйвер принтера PCL].

   В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

5. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. Выберите необходимый драйвер принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

   Вы можете выбрать несколько драйверов принтера.

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

7. Нажмите кнопку [Далее >].

8. Установите флажок [Имя принтера], чтобы выбрать модель аппарата, которую требуется использовать.

   Имя аппарата можно изменить в диалоговом окне [Изменить параметры для 'Имя принтера'].

9. Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью по имени аппарата.

   Информация в полях [Комментарий], [Драйвер] и [Порт] изменяется в зависимости от операционной системы, модели аппарата и порта.

10. Убедитесь в том, что [LPT1:] отображается в [Порт].

11. Для установки принтера в качестве принтера по умолчанию установите флажок [Использовать по умолчанию].

12. Щелкните на [Продолжить].

    Запускается установка драйвера принтера.

13. Щелкните [Готово].

14. Выберите для перезапуска компьютера сейчас или позже, затем нажмите [Готово].

    Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- После инсталляции драйвера принтера может быть установлен код пользователя. Информацию о кодах пользователя см. в справке драйвера принтера.

- Для того чтобы остановить инсталляцию выбранного программного обеспечения, до завершения инсталляции щелкните на [Отмена].

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В таком случае запустите "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по устранению неполадок.