| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Максимальные значения

В приведенном ниже списке указаны максимальные значения для некоторых параметров аппарата.

Элемент | Стандартный | Модуль расширения памяти (дополнительный)
--- | --- | ---
Память | 4 Mб | 28 Mб
Количество документов, которые можно сохранить в памяти при передаче из памяти | 400 | 400
Количество страниц, которые можно сохранить в памяти (с использованием A4 стандарт <ITU-T 1 Chart>) | Прибл. 320 | Прибл. 2 240
Количество адресатов, которое можно зарегистрировать в списке адресатов | 2 000 | 2 000
Количество адресатов, которое можно зарегистрировать в списке адресатов | 100 | 100
Количество адресатов, регистрируемых в одной группе | 500 | 500
Количество адресатов, которое можно указать для одного файла | 500 | 500
Количество адресатов, которое можно указать для всех файлов (включая файлы в памяти) | 500 | 500
Количество адресатов, которое можно найти за один раз, используя [Поиск адрес.] | 100 | 100
Количество последних адресатов, которое может быть сохранено в аппарате | 10 | 10
Количество цифр, которое можно использовать для адресата | 128 | 128
Количество цифр для кодов SEP/SUB/PWD/SID | 20 | 20
Количество символов, которое можно ввести в строку "Тема" электронной почты | 128 | 128
Количество результатов соединений, которое можно проверить на аппарате | 200 | 200
Количество результатов соединений, печатаемое в журнале | 50 | 50
Количество регистрируемых специальных отправителей | 250 | 250
Количество результатов передачи с помощью драйвера сетевого факса, которое можно проверить с сетевого компьютера, используя приложение Web Image Monitor | 70 | 70
Количество документов, отправленных с драйвера LAN-факса, которые аппарат может сохранять как файлы, подлежащие отправке. | 400 | 400
Количество адресатов, регистрируемых в программе последовательности нажатия клавиш | 500 | 500
Количество регистрируемых программ последовательности нажатия клавиш | 100 | 100
Количество символов, вводимых для названия программы | 20 | 20
Количество полученных документов, которое можно сохранить на жестком диске аппарата | 400 | 400
Количество документов, которое можно распечатать за один раз, используя [Печать/Удаление сохр.ранее файла] | 30 | 30
Количество документов, которое можно удалить за один раз, используя [Печать/Удаление сохр.ранее файла] | 30 | 30
Количество документов, которое можно указать за один раз, используя [Выберите сохран. файл] | 30 | 30
Количество сохраненных страниц, которое можно отправить за одну операцию, используя [Выберите сохран. файл] | 1 000 | 1 000
Число сохраненных документов, которое можно одновременно напечатать при использовании параметра [Печать 1-й стр.] | 30 | 30
Число сохраненных документов, которое можно одновременно напечатать при использовании параметра [Печатать файл] | 30 | 30
Число документов, которые можно сохранить на сервере документов при использовании функции факса | 3 000 | 3 000
Число страниц в одном документе, которое можно сохранить на сервере документов | 1 000 | 1 000
Число страниц, которые можно сохранить на сервере документов (общее количество при использовании функций копирования, факса, печати и сканирования) (используя таблицу ITU-T 4) | Прибл. 9 000 | Прибл. 9 000
Количество адресатов, которых можно зарегистрировать в адресной книге программы LAN-факса | 2 000 | 2 000
Количество адресатов, которое можно задать за один раз, используя программу LAN-факса | 500 | 500

- Максимальное количество сохраняемых или передаваемых страниц может быть меньше в зависимости от содержания документов.