| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отключение питания

В данном разделе приведена информация об отключении питания.

1. Убедитесь, что крышка стекла экспонирования и устройство АПД находятся в правильном положении.

2. Нажмите на рабочий выключатель.

   Индикатор рабочего выключателя гаснет.

- Даже при нажатии рабочего выключателя его индикатор не гаснет, а мигает в следующих случаях:

  - Во время обмена данными с внешним оборудованием.

  - Во время работы жесткого диска.

  - При работе внутреннего охлаждающего вентилятора.