| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройки сканирования

В данном разделе описываются инструменты пользователя во вкладке [Настр. скан.] в [Функции скан.].

Уровень чувствительности A.C.S.

Устанавливает уровень чувствительности для определения цветного/черно-белого сканирования оригиналов, если опция [Тип оригинала] установлена на [Авт. выбор цвета].

Настройкой по умолчанию яаляется средний уровень из 5 уровней настройки.

Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.

Для разделения оригиналов и их раздельного сканирования с использованием стекла экспонирования и их последующей отправки как одного задания выберите [Продолжит.ожидание], [Выкл.], либо [Уст. время ожидания] в качестве состояния ожидания.

По умолчанию: [Уст.время ожидания], 60 сек.

Если вы укажете [ПАПД] или [Пакет] для параметра [Тип подачи ориг.], параметр [Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.] станет недействительным.

Если вы укажете [Выкл.], устройство будет отправлять данные сканирования сразу же после окончания сканирования каждого оригинала.

Если вы выбрали [Уст. время ожидания], введите с цифровой клавиатуры время ожидания в секундах (3 - 999) для размещения дополнительных оригиналов. Сканирование начнется, если за это время помещены дополнительные оригиналы и нажата клавиша [Пуск]. Можно завершить сканирование и начать передачу, нажав [] в течение этого времени. По истечении заданного времени передача начнется автоматически.

Если выбран параметр [Продолжит.ожидание], устройство ждет установки дополнительных оригиналов, пока не будет нажата клавиша []. Сканирование начнется после того, как будут размещены дополнительные оригиналы и нажата клавиша [Пуск]. Можно завершить сканирование и начать отправку, нажав клавишу [].

Если оригиналы размещаются в АПД (автоматический податчик документов), передача начнется не дожидаясь дополнительных оригиналов после сканирования всех оригиналов в АПД, независимо от установленных параметров.

Если бумага замята или выполнена одна из следующих операций, пока устройство ждет установки дополнительных оригиналов, обратный отсчет остановится и не возобновится, пока вы не нажмете клавишу [].

- Изменение параметров, таких как параметры сканирования.

- Открытие верхней крышки АПД

- Нажатие клавиши [Прерывание] для активации режима копирования

Время для следующего оригинала

Если вы хотите разделить оригиналы и сканировать их по-отдельности с использованием АПД, и затем отправить их как одно задание, выберите [Уст. время ожидания] или [Продолжит.ожидание] как состояние ожидания.

По умолчанию: [Уст.время ожидания], 60 сек.

Данная настройка будет значима, если во время сканирования параметр [ПАПД] указан для [Тип подачи ориг.].

Если вы выбрали [Уст. время ожидания], введите с цифровой клавиатуры время ожидания в секундах (3 - 999) для размещения дополнительных оригиналов. Сканирование начнется, если в течение этого времени размещаются дополнительные оригиналы. Можно завершить сканирование и начать передачу, нажав [] в течение этого времени. По истечении заданного времени передача начнется автоматически.

Если выбран параметр [Продолжит.ожидание], устройство ждет установки дополнительных оригиналов, пока не будет нажата клавиша []. Сканирование начнется после установки дополнительных оригиналов. Можно завершить сканирование и начать отправку, нажав клавишу [].

Даже при помещении оригиналов на стекле экспонирования устройство будет работать в соответствии с данными установками. Однако при каждом размещении оригиналов на стекле экспонирования для начала сканирования потребуется нажимать клавишу [Пуск].

Если бумага замята или выполнена одна из следующих операций, пока устройство ждет установки дополнительных оригиналов, обратный отсчет остановится и не возобновится, пока вы не нажмете клавишу [].

- Изменение параметров, таких как параметры сканирования.

- Открытие верхней крышки АПД

- Нажатие клавиши [Прерывание] для активации режима копирования

Плотность фона при автоплотности (Полноцветный)

Характеристики, связанные с типом бумаги, например, отсутствие белизны подобно газетным или прозрачным оригиналам, могут быть снижены посредством коррекции плотности сканирования.

Настройкой по умолчанию яаляется средний уровень из 5 уровней настройки.

Обнаружение пустой страницы

Используйте функцию распознавания пустой страницы для предотвращения сканирования пустых страниц.

Если первая страница оригинала пустая, аппарат издает звуковой сигнал, предупреждающий вас о том, что уложен пустой оригинал.

По умолчанию: [Вкл.]

- Вкл.

- Выкл.

Если для функции распознавания пустой страницы установлено [Вкл.], то край оригинала шириной в 1 мм не сканируется.

Пустые страницы оригиналов пользовательского размера могут не распознаваться.

Данная функция доступна только при сканировании с АПД.

Аппарат не способен определять пустые страницы на второй и последующих страницах оригинала.