| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Общ.функ.

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя меню Общ.функ. раздела Параметры системы.

Програм./Измен./Удалить текст пользов.

При указании параметров можно зарегистрировать часто используемые текстовые фрагменты, например, ".com" и "С уважением,".

Вы можете зарегистрировать до 40 фраз.

- Программирование/Изменение

  1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

  2. Нажмите клавишу [Параметры системы].

  3. Удостоверьтесь, что выбрано [Общ.функ.].

  4. Нажмите кнопку [Прогр./изменить/удалить пользов. текст].

  5. Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

  6. Выберите пользовательский текст, который требуется изменить.

     Для программирования нового пользовательского текста нажмите клавишу [*Не задано].

  7. Введите текст и нажмите клавишу [ОК].

     Длина введенного пользовательского текста не должна превышать 80 символов.

  8. Нажмите [Выход].

  9. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Удалить

  1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

  2. Нажмите клавишу [Параметры системы].

  3. Удостоверьтесь, что выбрано [Общ.функ.].

  4. Нажмите кнопку [Прогр./изменить/удалить пользов. текст].

  5. Нажмите [Удалить].

  6. Выберите пользовательский текст, который требуется удалить.

  7. Нажмите [Да].

  8. Нажмите [Выход].

  9. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Звук при вводе с панели

При нажатии клавиши раздается звуковой сигнал.

По умолчанию: [Средн.]

Сообщение о разогреве (Копир/Сервер документов)

Можно включить подачу звукового сигнала при переходе устройства в режим готовности к копированию после выхода из режима энергосбережения, а также при включении питания.

По умолчанию: [Вкл.]

Если для параметра "Звук при вводе с панели" задано значение [Выкл.], звуковой сигнал не подается, независимо от значения параметра "Сообщение о разогреве".

Дисплей счетчика копий (Копир/Сервер документов)

Счетчик копий может показывать количество выполненных копий (число увеличивается) или количество копий, которые еще не выполнены (число уменьшается).

По умолчанию: [Вверх (сдел.)]

Приоритет функций

Задайте режим, экран которого появляется на дисплее сразу после включения рабочего выключателя или системного сброса.

По умолчанию: [Копир]

Приоритет печати

Присвоение выбранному режиму приоритета печати.

По умолчанию: [Режим дисплея]

Таймер сброса функции

Этот параметр определяет период времени, в течение которого устройство не будет менять режим при использовании функции одновременной обработки заданий.

Это полезно, если необходимо выполнить большое число копий, для каждой из которых требуется устанавливать свои параметры. Если задать более длительный период сброса, можно предотвратить прерывание со стороны других функций.

По умолчанию: [Установка времени], [3 секунд(ы)]

При выборе параметра [Установка времени] введите время (от 3 до 30 секунд с шагом в 1 секунду) при помощи цифровых клавиш.

Настройка таймера сброса функции игнорируется в случае, если для параметра [Чередование] или [Порядок заданий] задано значение "Приоритет печати".

Вывод: копирование (Копир)

Укажите лоток, на который выводятся документы.

По умолчанию: [Внутренний лоток 1]

Вывод: сервер документов (Сервер документов)

Укажите лоток, на который выводятся документы.

По умолчанию: [Внутренний лоток 1]

Вывод: факс (Факс)

Укажите лоток, на который выводятся документы.

По умолчанию: [Внутренний лоток 1]

Вывод: принтер (принтер)

Укажите лоток, на который выводятся документы.

По умолчанию: [Внутренний лоток 1]

Повтор клав.

Можно включить или отключить повтор операции, если клавиша на экране или панели управления удерживается нажатой.

По умолчанию: [Нормальн.]

Подъем столаориг.АПД (Тип 3 и 4 (модели с АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования))

Задайте подъем панели АПД после размещения оригиналов в автоподатчике документов (АПД).

По умолчанию: [Когда ориг.разм.]

Систем статус/Время показа списка заданий

Укажите время, в течение которого будут отображаться состояние системы и список заданий.

По умолчанию: [Вкл.], [15 секунд(ы)]

Выбрав значение [Вкл.], можно задать время отображения от 10 до 999 секунд.

Лоток для бумаги маленького формата

При печати на бумаге небольших форматов укажите эту настройку для каждого лотка.

По умолчанию: [В ыкл.], [Лоток 2]

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя

См. также

Настройки выходного лотка (Тип 1 и 2)
Настройки выходного лотка (Тип 3 и 4)