| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ввод/вывод

В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Ввод/вывод раздела Возм.копира/сервера док..

Переключиться в пакетный режим

Можно выбрать, чтобы при нажатии кнопки [Спец. оригинал] отображалась функция Пакет или ПАПД.

По умолчанию: [Пакет]

Сброс автоподачи

В режиме ПАПД следующая страница оригинала должна быть установлена вслед за предыдущий в течение установленного времени.

По умолчанию: [5 сек.]

Этот промежуток времени можно задать от 3 до 99 секунд с шагом в 1 секунду.

Сорт.с пов.:авт.прдлж.под.бум.

Укажите, нужно ли продолжать копирование, когда закончится бумага требуемой ориентации во время сортировки с поворотом.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

- Вкл.

  Копирование продолжается на бумагу другой ориентации. Задание на копирование закончится, даже если вы оставите аппарат.

- Выкл.

  Когда закончится бумага нужной ориентации, аппарат прекратит копирование и запросит бумагу. После загрузки бумаги копирование продолжится.

Авт.перезап.скан. при переполн.памяти

Если во время сканирования оригиналов произойдет переполнение памяти, аппарат сначала сделает копии уже отсканированных оригиналов, а затем автоматически продолжит сканирование остальных оригиналов.

Значение по умолчанию: [Выкл.]

- Вкл.

  Можно отойти от аппарата для выполнения копий, но последовательность страниц при сортировке не будет соблюдена.

- Выкл.

  Кода память заполняется, устройство останавливает работу, позволяя извлечь скопированные страницы из выходного лотка.

Настройка бланка

Если для этой функции выбрать [Да], аппарат правильно повернет изображение.

По умолчанию: [Нет]

Бумага с фиксированной ориентацией (верх к низу) или двусторонняя бумага может распечатываться неправильно в зависимости от местоположения оригиналов и бумаги.

Выбор позиции сшивания

Укажите приоритет типов сшивания, отображенных на начальном экране.

- Когда установлен финишер Finisher SR790:

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 1": [Стэплир: Верх 1]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 2": [Штамп: Низ 1]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 3": [Стэплир: Лев. 2]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 4": [Стэплир.: Вверху 2]

- Когда установлен финишер Finisher SR3050: (тип 1 и 2)

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 1”: [Стэплир: Наклон]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 2”: [Стэп.:Снизу скл.]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 3": [Стэплир: Лев. 2]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 4": [Стэплир.: Вверху 2]

- Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3000: (тип 1 и 2)

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 1": [Стэплир: Верх 1]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 2": [Стэплир: Посер.]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 3": [Стэплир: Лев. 2]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 4": [Стэплир.: Вверху 2]

- Когда установлен финишер Finisher SR3030: (тип 3 и 4)

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 1": [Стэплир: Верх 1]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 2": [Стэплир:Наклон]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 3": [Стэплир: Лев. 2]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 4": [Стэплир.: Вверху 2]

- Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3020: (тип 3 и 4)

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 1": [Стэплир: Верх 1]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 2": [Стэплир: Посер.]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 3": [Стэплир: Лев. 2]

  Значение по умолчанию параметра "Выбор позиции сшивания 4": [Стэплир.: Вверху 2]

Выбор конфиг. отверстий

Укажите, какой тип перфорации имеет более высокий приоритет при отображении на начальном экране.

Значение по умолчанию параметра "Выбор конфиг. отверстий 1”: [Перф.: 2 отв. Слева]

Значение по умолчанию параметра "Выбор конфиг. отверстий 2": [Перф.: 2 отв. Слева]

Экран.Окончание типов.

Укажите, какая кнопка режима "Типы конечн.обработки" имеет более высокий приоритет при отображении на упрощенном экране.

Значение по умолчанию параметра "Экран.Окончание типов. 1": [Не отобр.]

Значение по умолчанию параметра "Экран.Окончание типов. 2": [Не отобр.]

Значение по умолчанию параметра "Экран.Окончание типов. 3": [Не отобр.]