| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Двойной доступ

Аппарат может сканировать документы в память одновременно с отправкой другого факсимильного документа из памяти, приемом документа в память или автоматической печатью отчета.

Поскольку аппарат начинает отправку следующего документа сразу по окончании текущей передачи, обеспечивается эффективное использование линии.

- Во время прямой передачи или в режиме инструментов пользователя аппарат не может сканировать оригинал.