| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ручной ввод пути для FTP сервера

Путь к серверу FTP можно ввести вручную.

1. Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

2. Нажмите [FTP].

3. Нажмите кнопку [Ручн.ввод] справа от поля имени сервера.

   Появится экранная клавиатура.

4. Введите имя сервера.

   Вместо указания имени сервера можно использовать также его IPv4-адрес.

5. Нажмите [OK].

6. Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути.

7. Введите путь к папке.

   Здесь приведен пример пути с именем папки "user" и именем подпапки "lib": user\lib.

8. Нажмите [OK].

9. Введите имя пользователя в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

   Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

10. Введите пароль в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

    Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] рядом с полем пароля, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

11. Для изменения номера порта, настроенного в меню [Параметры системы] нажмите [Изменить] в правой части поля с номером порта. С помощью числовых клавиш введите номер порта, затем нажмите клавишу [].

12. Нажмите [Пров.соед.].

    Проверка соединения выполняется с целью выяснить, имеется ли указанная общая папка.

    Если появится сообщение `"Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки."`, см. руководство Устранение неполадок.

13. Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].

14. Нажмите [OK].

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- Проверка соединения может занять некоторое время.

- Сразу после нажатия на [Отмена] во время проверки соединения, поле [Пров.соед.] становится недоступным.

- Для изменения зарегистрированного пути к папке адресата нажмите на кнопку [Изменить] слева от поля адресата, чтобы отобразить экранную клавиатуру и ввести новый путь, а затем щелкните на [OK].

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Аппарат может и не передать файл, если у вас нет прав записи в эту общую папку, или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге