РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Регистрация штампа пользователя

Эта функция позволяет сканировать изображение, которое будет использовано в качестве штампа пользователя.

Диапазон размеров изображений штампов - 10 297 мм (0,4 11,7 дюймов) в высоту и 10 432 мм (0,4 17 дюймов) в ширину. Однако, если размеры изображения превышают область штампа (5000 мм2, 7,75 дюйма2), оно автоматически будет уменьшено до размеров области.

- Штампы пользователей будут одноцветными, даже если оригиналы - полноцветные.

В памяти можно сохранить до четырех наиболее часто используемых изображений.

1. Базовая точка

2. Стекло экспонирования

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Нажмите [Функции копира/сервера документов].

Нажмите кнопку [Штамп].

Нажмите кнопку [Пользов.штамп].

Нажмите кнопку [Программ./удалить штамп].

Нажмите кнопку [Прогр.], а затем укажите номер штампа, который необходимо сохранить.

С помощью алфавитных клавиш введите название штампа пользователя (до 10 символов) и нажмите кнопку [OK].

С помощью цифровых клавиш введите размер штампа по горизонтали и нажмите клавишу [].

С помощью цифровых клавиш введите размер штампа по вертикали и нажмите клавишу [].

Поместите оригинал штампа пользователя на стекло экспонирования и нажмите кнопку [Нач. скан.].

Оригинал будет отсканирован, и штамп будет зарегистрирован.

Нажмите [Выход].

Нажмите [Выход].

Вернется экран Инстр.польз./Счет./Запрос.

Нажмите [Выход].

Выход из настроек и подготовка к копированию.

- Штампы с отмеченными значком уже с настройками. Пустые номера имеют название `“Не запрогр.”`.

- Если введенный номер штампа уже существует, аппарат запросит подтверждения перезаписи. Нажмите кнопку [Да] или [Стоп].

- Восстановить перезаписанный штамп невозможно.

- Оригиналы не могут сканироваться из устройства АПД при программировании штампа пользователя.

- Подробнее о том, как вводить текст, см. "Об этом аппарате".