РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Ручной ввод пути для FTP сервера

Путь к серверу FTP можно ввести вручную.

Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

Нажмите [FTP].

Нажмите кнопку [Ручн.ввод] справа от поля имени сервера.

Появится экранная клавиатура.

Введите имя сервера.

Вместо указания имени сервера можно использовать также его IPv4-адрес.

Нажмите [OK].

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути.

Введите путь к папке.

Здесь приведен пример пути с именем папки "user" и именем подпапки "lib": user\lib.

Нажмите [OK].

Введите имя пользователя в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

Введите пароль в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] рядом с полем пароля, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

Для изменения номера порта, настроенного в меню [Параметры системы] нажмите [Изменить] в правой части поля с номером порта. С помощью числовых клавиш введите номер порта, затем нажмите клавишу [].

Нажмите [Пров.соед.].

Проверка соединения выполняется с целью выяснить, имеется ли указанная общая папка.

Если появится сообщение `“Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки.”`, см. руководство Устранение неполадок.

Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].

Нажмите [OK].

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- Проверка соединения может занять некоторое время.

- Сразу после нажатия на [Отмена] во время проверки соединения, поле [Пров.соед.] становится недоступным.

- Для изменения зарегистрированного пути к папке адресата нажмите на кнопку [Изменить] слева от поля адресата, чтобы отобразить экранную клавиатуру и ввести новый путь, а затем щелкните на [OK].

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Аппарат может и не передать файл, если у вас нет прав записи в эту общую папку, или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге