| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сканирование двусторонних оригиналов

Эта функция служит для передачи двусторонних оригиналов.

Лицевая и тыльная стороны оригинала будут печататься по порядку на отдельных листах на аппарате получателя. Ориентация чередующихся листов на другом конце может быть противоположной. Если требуется распечатать оригинал на другом конце с той же ориентацией, задайте параметры "Позиция оригинала" и "Ориентация открытия страниц".

- Для использования этой функции необходим дополнительный АПД. При использовании параметра [Двустор.ориг.] в разделе [Тип подачи ориг.] оригиналы нельзя будет отправлять только со стекла экспонирования.

- Двусторонние оригиналы можно отправлять только в режиме передачи из памяти. Отправка в режиме прямой передачи невозможна.

1. Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

2. Нажмите [Тип подачи ориг.].

3. Укажите ориентацию оригинала.

   Проверьте ориентацию размещенного документа, а затем нажмите [] или [].

   Убедитесь, что указанная ориентация оригинала соответствует ориентации оригиналов, загруженных в АПД.

4. Нажмите [Двустор.ориг.].

5. Выберите [Верх к верху] или [Верх к низу].

6. Выберите [1-ый лист] или [2-ой лист].

   Чтобы отменить передачу двустороннего оригинала, нажмите [Одностор.ориг.]. Экран вернется к шагу 4.

   Если в качестве первой страницы требуется передать титульную, выберите [2-ой лист].

7. Нажмите [OK].

   Над параметром [Тип подачи ориг.] появится значение `"Двустор.ориг."`.

8. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Для подтверждения правильности сканирования обеих сторон можно использовать функцию штампа. Для подробной информации о штампе см. "Штамп".

- Информацию о допустимых форматах и плотности оригиналов для двустороннего сканирования с использованием АПД см. в разделе "Допустимые форматы оригиналов".

- Можно задать типы подачи оригиналов, выбранные сразу после включения электропитания или при каждом нажатии кнопки [Сброс режимов]. См. раздел “Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса”.

- Допустимые форматы оригиналов

- Штамп

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса