| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка скрытой копии адресата Интернет-факса/электронной почты

Электронная почта отправляется всем указанным адресатам Интернет-факса или электронной почты как скрытая копия.

1. Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

2. Укажите отправителя.

   Подробную информацию см. в разделе "Настройки отправителя".

3. Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

4. Нажмите клавишу [BCC TX] для ее выделения.

5. Нажмите [OK].

   Появится экран ожидания.

   Чтобы проверить настройки, нажмите клавишу [Парам.отпр.]

6. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование Клавиши быстрого набора позволяет пропустить шаги 3 и 5. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Параметры отправителя

- Общие настройки