| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Меры предосторожности при перфорации

При использовании функции перфорации придерживайтесь следующих правил безопасности.

Условия, при которых отменяется печать с перфорацией

- Выбран тип бумаги, перфорация которого невозможна.

- Выбран формат бумаги, перфорация которого невозможна.

- Если бумага загружена с использованием обходного лотка.

- Ориентация печати в дуплексном режиме не совпадает с позицией перфорации.

- Ориентация печати в режиме бланка не совпадает с позицией перфорации.

- Если при использовании совместно с функцией сшивания возникают несовпадения между позициями сшивания и перфорации.

- Когда выбран лоток, указанный как [Дайвер/Команда] в меню [Приоритет настроек лотка].

- При отмене перфорации появится сообщение `"Перфорация отменена."`.

- Когда заполняется резервуар для отходов перфорации и выключена функция [Автопродолжение], появляется сообщение об ошибке. Для продолжения печати отмените функцию перфорации в сообщении об ошибке.

- При печати на бумаге для бланков перфорация может производиться не на указанных позициях.

- Если не удается настроить параметры перфорации даже при установленном дополнительном финишере, то, вероятно, дополнительное оборудование не было правильно настроено в драйвере принтера. Для исправления настроек драйвера принтера см. раздел "Настройка параметров печати и бумаги для аппарата".

- Если выбрана двусторонняя печать, скорректируйте позицию перфорации в направление переплета.

- Обязательно установите положение перфорации в то же положение, что и при сшивании, если используются обе эти функции.

- При выполнении перфорации не забудьте установить формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.

- В зависимости от приложения, параметры печати могут не быть активированы, и результат печати может не соответствовать ожиданиям.

- При включении функции перфорирования в настройках драйвера принтера убедитесь, что установлен флажок [Игнорировать сортировку в приложении] в меню [Конеч.обраб.] драйвера принтера. Если этот флажок не установлен, может быть напечатано большее количество комплектов, чем планировалось.

- Включенная функция сортировки в приложении может вызвать то, что результат печати будет отличаться от ожидаемого.

- Когда печать возобновляется после удаления застрявшей бумаги, позиция печати может отличаться в зависимости от места застревания.

  - Если бумага застряла в дополнительном финишере, то печать будет возобновлена с верхней страницы текущих печатаемых данных или со страницы, на которой произошло замятие.

  - Если бумага застряла в аппарате, то печать будет возобновлена со страницы, на которой произошло замятие.

  - Даже если бумага застряла в аппарате, состояние ошибки не будет сброшено, пока не будет открыта и закрыта крышка финишера.

- Дополнительную информацию о дополнительных финишерах см. в руководстве Об этом аппарате.

- Для удаления замятия бумаги см. руководство Устранение неполадок.

- Дополнительную информацию о способах печати см. в справке драйвера принтера.

- Настройка дополнительных параметров принтера