| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ввод тона

Эта функция позволяет аппарату, подключенному к импульсной линии, передавать тональные сигналы (например, если необходимо использовать специальный сервис на линии с тональным набором).

После нажатия клавиши [Тон] аппарат набирает номер, используя тональные сигналы.

В этом разделе на примере режима "Без снятия трубки" объясняется использование функции тонального набора.

1. Нажмите клавишу [авт.].

2. Введите номер факса, используя цифровые клавиши.

3. Нажмите клавишу [Тон].

4. Введите с помощью цифровых клавиш номер, который следует набрать в тональном режиме.

5. Нажмите клавишу [Пуск].

   Начинается передача.

   Для отмены передачи нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и удалите оригиналы.

   После передачи появляется экран режима ожидания.

- Некоторые службы могут быть недоступны даже при использовании функции "Тоновый".

- Тон отображается на дисплее в виде "T", и последующие номера набираются с использованием тональных сигналов.