| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# wsmfp

Используйте команду "wsmfp" для просмотра и конфигурации настроек WSD (устройство), WSD (принтер) и WSD (сканер).

Просмотр настроек

`msh> wsmfp`

Настройки комментариев

`msh> wsmfp comments "comment"`

- Если не указан комментарий, отобразится текущий параметр.

Настройка расположения

`mah> wsmfp location "location"`

- Если не указан комментарий, отобразится текущий параметр.

Настройка представления URL

`msh> wsmfp url "URL"`

- Введите URL-адрес в "URL".

Конфигурация порта TCP в WSD (устройство)

`msh> wsmfp devport "port_number"`

- Значением по умолчанию является 53000.

Конфигурация порта TCP в WSD (принтер)

`msh> wsmfp prnport "port_number"`

- Значением по умолчанию является 53001.

Конфигурация паузы WSD (принтер)

`msh> wsmfp prntimeout [30-65535]`

- Значением по умолчанию является 900 секунд.

Конфигурация порта TCP WSD (сканер)

`msh> wsmfp scnport "port_number"`

- Значением по умолчанию является 53002.

Инициализация комментария

`msh> wsmfp clear comments`

Инициализация расположения

`msh> wsmfp clear location`

Инициализация представления URL

`msh> wsmfp clear url`