РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Расположение этикеток ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ для пользователей типа 1 и 2

На данном устройстве имеются этикетки для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ! в местах, указанных ниже. В целях обеспечения безопасности следуйте инструкциям и обращайтесь с устройством согласно приведенным здесь указаниям.

Основной аппарат

1

Не прикасайтесь к частям, указанным на ярлыке. Внутренние части соединительного моста могут сильно нагреваться в процессе работы. При удалении застрявшей бумаги следует соблюдать осторожность.

2

Детали сильно нагреваются. Прежде чем удалять замятую бумагу, подождите пока охладится блок термозакрепления.

3

Не прикасайтесь к частям, указанным на ярлыке. Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. При удалении застрявшей бумаги следует соблюдать осторожность.

Лоток

4

Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к деталям, на которых имеется этикетка. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

Финишер-брошюровщик SR3000

5

Держите руки на безопасном расстоянии от финишера-брошюровщика при извлечении или заправке блока стэплирования или удалении застрявшей бумаги. В противном случае возможно застревание пальцев. Во время работы не дотрагивайтесь до лотка финишера-брошюровщика. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

6

Держите руки на безопасном расстоянии от финишера-брошюровщика при извлечении или заправке блока стэплирования или удалении застрявшей бумаги. В противном случае возможно застревание пальцев.

Финишер SR790

7

Будьте осторожны при установке или извлечении лотка финишера из блока сшивания финишера.