РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Замена картриджа штампов типа 3 и 4

Откройте крышку реверсивного АПД.

Поднимите рычаг P2, а затем откройте крышку P2.

Нажмите на участок крышки P3 с отметкой "PUSH" (НАЖАТЬ), а затем откройте крышку P3.

Вытащите старый картридж штампа.

Вставьте новый картридж штампа.

Установите картридж так, чтобы не были видны его металлические детали.

Закройте крышку P3, P2 и крышку реверсивного АПД.

- АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования не поддерживает функцию штампа передачи.