| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка драйвера принтера PCL

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Нажмите [Драйвер принтера PCL].

   В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

5. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. Выберите требуемый драйвер принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

   Вы можете выбрать несколько драйверов принтера.

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

7. Нажмите кнопку [Далее >].

8. Выберите требуемую модель аппарата.

   Имя аппарата можно изменить в диалоговом окне [Изменить параметры для 'Имя принтера'].

9. Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью по имени аппарата.

   Информация в полях [Комментарий], [Драйвер] и [Порт] изменяется в зависимости от операционной системы, модели аппарата и порта.

10. Щелкните [Порт], затем щелкните [Добавить].

11. Щелкните на кнопку [Стандартный порт TCP/IP], а затем [OK].

    Если пункт [Стандартный порт TCP/IP] отсутствует, см. справку Windows и затем настройте параметры.

12. Нажмите кнопку [Далее >] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера].

13. Введите имя аппарата или его IP-адрес в поле [Имя принтера или IP-адрес].

    В текстовом поле [Имя порта] автоматически появится имя порта. При необходимости это имя можно изменить.

14. Нажмите кнопку [Далее >].

15. Нажмите [Готово] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного TCP/IP порта принтера].

    Повторно появится диалоговое окно запуска установки.

16. Убедитесь, что порт выбранного принтера отображается в окне [Порт].

17. При необходимости настройте принтер по умолчанию.

18. Щелкните на [Продолжить].

    Запускается установка драйвера принтера.

19. Щелкните [Готово].

20. Выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позже, затем нажмите [Готово].

    Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- Чтобы прервать установку выбранного драйвера, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В таком случае запустите "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по устранению неполадок.