РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Печать почты

Файлы JPEG или PDF, вложенные в сообщения электронной почты, распечатываются с помощью функции печати почты.

Способ приема электронной почты аналогичен способу приема с помощью интернет-факса. Подробную информацию о способах приема см. в разделах "Автоматический прием электронной почты" и "Прием электронной почты вручную".

Функция печати почты не работает со следующими функциями:

Уменьшение страницы, рельефная маркировка, печать TSI (Печать при передаче идентификатора абонента), время приема, включение питания автоматического приема факса, блокировка памяти, прием многостраничной копии, програм. спец. отправителя, разрешение, разделение страниц и уменьшение длины, маркировка центра, поворот изображения, двусторонняя печать, указание лотков для линий, сдвиг лотка, лоток для бумаги, подсчет страниц при связи, переадресация, функция автоматического выбора бумаги, печать на бумаге из обходного лотка, текущий формат печати

- Для печати файла в формате JPEG или PDF необходимо установить дополнительный модуль PostScript 3.

- Возможна печать файлов PDF версии 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6. Однако данный аппарат может не печатать PDF-файлы, если они были отправлены с определенных аппаратов или созданы в определенной среде.

- Поддерживаются только файлы JPEG в формате JFIF. Данный аппарат не может печатать изображения JPEG в формате Exif, снятые на цифровой фотоаппарат, но возможна печать изображений JPEG в формате JFIF, созданных на многофункциональных периферийных устройствах. Однако, данный аппарат возможно не сможет распечатать изображения JPEG, если они были отправлены с определенных аппаратов или созданы при определенных условиях.

- Эту функцию можно включить или выключить при помощи Параметра пользователя (переключатель 21, бит 2) в меню Функции факса. Текстовые файлы и файлы TIFF все равно будут распечатаны, даже если эта функция будет выключена.

- Если файл JPEG или PDF получен при выключенной функции печати почты, файл будет определен как ошибка и отправителю будет отправлено уведомление о почтовой ошибке. Эту функцию можно включить или выключить, используя Параметры пользователя (переключатель 21, бит 7) в меню Настройки параметров.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- Из полученного сообщения электронной почты можно распечатать только один вложенный файл. Если было вложено несколько файлов JPEG или PDF, распечатан будет только первый файл JPEG или PDF, а другие файлы будут удалены.

- Если сообщение эл. почты содержит несколько файлов или неподдерживаемые файлы, результат приема будет определен как ошибка, но отправителю не передается уведомление о почтовой ошибке.

- Если аппарат получает цветное изображение, оно распечатывается в режиме полноцветной печати.

- Распечатанные изображения в формате JPEG и файлы PDF рассматриваются как задания печати принтера.

- Если принят шифрованный файл PDF, он будет распечатан только в том случае, если его пароль соответствует паролю аппарата.

- Вы можете проверить результаты получения с помощью функции Печать почты при помощи журнала. В журнале "P.1" всегда печатается в столбце количества страниц, а "S", указывающая на стандартное разрешение, всегда печатается в столбце режима связи независимо от того, какая это страница и какое разрешение. Если аппарат получает файлы, которые невозможно распечатать из-за их формата, в столбце результата будет напечатано слово "ошибка".

- При выполнении приема с помощью функции печати почты данный аппарат не отвечает на запрос уведомления о получении, заданный в параметрах принятого сообщения электронной почты.

- Автоматический прием эл. почты

- Прием электронной почты вручную

- Настройки параметров