| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Смешанные установки сканирования для оригинала из нескольких страниц

При отправке оригинала из нескольких страниц можно выбрать для каждой страницы можно выбрать разные настройки сканирования.

При смешанных установках сканирования для оригинала из нескольких страниц рекомендуется размещать оригиналы на стекле экспонирования.

- При использовании АПД не меняйте настройку "Разрешение", если идет процесс сканирования оригиналов.

При размещении оригиналов на стекле экспонирования

1. Проверьте, какие страницы необходимо сканировать с разными настройками.

2. Удалите предыдущую страницу и разместите следующую проверенную страницу на стекле экспонирования.

3. Выполните необходимые настройки сканирования.

   Для выполнения необходимых настроек сканирования отводится примерно 60 секунд (10 секунд для прямой передачи). Оставшееся время показано на экране.

   Настройки для каждой страницы нужно устанавливать до нажатия клавиши [Пуск].

При размещении документов в автоподатчике документов (АПД)

1. Проверьте, какие страницы необходимо сканировать с разными настройками.

2. Настройки сканирования следует выполнять перед сканированием страницы, для которой требуется изменить настройки.

   В зависимости от того, в какое время отрегулированы настройки сканирования, они могут не воздействовать на выполняемую операцию.