РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Соединение в обход сервера SMTP

Документы интернет-факса можно отправлять непосредственно адресату в обход сервера SMTP.

Обычно интернет-факсы отправляются с помощью сервера SMTP. При использовании данной функции, однако, доменная часть адреса электронной почты получателя считается адресом сервера SMTP и передача осуществляется в обход сервера SMTP. Так как это снижает нагрузку на сервер, можно отправлять интернет-факсы без учета времени передачи от сервера к адресату.

- Для использования этой функции необходимо выполнить следующие настройки.

  - Установите для параметра "Передача файлов" пункта "Сервер SMTP" меню "Параметры системы" значение порта "25".

  - Чтобы указать имя узла получателя как доменной части адреса электронной почты, зарегистрируйте это имя узла получателя на сервере DNS.

  - Для получения подробной информации об этих настройках см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Если IP-адрес получателя не зарегистрирован на сервере DNS, укажите IP-адрес в доменной части адреса электронной почты.

- Чтобы отправить документ по сети IPv6, укажите имя узла получателя (не IP-адрес) в качестве доменной части адреса электронной почты.

- Для использования этой функции факсимильный аппарат получателя должен:

  - быть совместим с функцией интернет-факса

  - быть подключен к той же локальной сети, что и этот аппарат

  - поддерживать прием по SMTP и иметь протокол приема, установленный на SMTP

- При передаче интернет-факса с использованием этой функции аутентификация SMTP на аппарате получателя отключена.

- Если переданный от другого абонента интернет-факс был отправлен с использованием этой функции, отправителю не передается уведомление о почтовой ошибке, даже если прием не был успешным.

- Если интернет-факс передавался с использованием этой функции, уведомление о почтовой ошибке не отправляется с сервера, даже если передача не была успешной.

- При использовании этой функции нельзя отправлять интернет-факс на адрес электронной почты администратора, зарегистрированный на этом аппарате.

Адресата можно указывать двумя способами:

С помощью указания имени узла получателя

Укажите адрес электронной почты адресата, добавив имя узла аппарата получателя к доменной части адреса электронной почты. Укажите адрес после значка @ следующим образом: "имя узла", ". (точка)", и "доменное имя".

xxxx@имя узла получателя.имя домена

Например, если адрес электронной почты получателя "abc@defcompany.com", а имя узла "HOST":

abc@HOST.defcompany.com

С помощью указания IP-адреса получателя

Укажите адрес электронной почты адресата, заменив доменную часть адреса электронной почты на IP-адрес получателя.

xxxx@[IP-адрес получателя]

Например, если адрес электронной почты получателя "abc@defcompany.com", а IP-адрес "192.168.1.10":

abc@[192.168.1.10]

Для обхода сервера SMTP выполните следующие действия.

Нажмите клавишу [Интерн.Факс] для переключения типа передачи в режим интернет-факса.

Нажмите клавишу [SMTP].

Нажмите клавишу [Нет].

Нажмите [OK].

- Если для указания адресата используется клавиша [Ручн.ввод], можно также указать, следует ли использовать сервер SMTP для каждого адресата.

- При использовании списка адресатов для выбора адресатов используются настройки сервера SMTP, указанные в Адрес.книге. Для получения подробной информации о настройках сервера SMTP в Адрес.книге см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Для отправки документов интернет-факса с компьютера используйте настройки драйвера сетевого факса, чтобы указать, надо ли обходить сервер SMTP. При отправке с установленным флажком [Use device address] задействуется параметр сервера SMTP, указанный на этом аппарате.