РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# authfree

Используйте команду "authfree" для просмотра и конфигурации параметров authfree.

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие настройки authfree.

`msh> authfree`

Отображение конфигурации IPv4/IPv6

`msh> authfree "ID"`

Отображение конфигурации адреса IPv4

`msh> authfree "ID" range`

Отображение конфигурации адреса IPv6

`msh> authfree "ID" range6`

Отображение конфигурации маски адреса IPv6

`msh> authfree "ID" mask6`

Конфигурация адреса IPv4

`msh> authfree "ID" range_addr1 range_addr2`

Конфигурация адреса IPv6

`msh> authfree "ID" range6_addr1 range6_addr2`

Конфигурация маски адреса IPv6

`msh> authfree "ID" mask6_addr1 masklen`

Конфигурация параллельного/USB порта

`msh> authfree [parallel | usb] [on|off]`

- Для включения authfree необходимо установить значение "Вкл". Для отключения authfree - значение "Выкл." Всегда указывайте интерфейс.

Инициализация управления исключением аутентификации

`msh> authfree flush`

- Если исключение аутентификации задания печати не установлено, управление исключением аутентификации отображать нельзя.