РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Выбор из последних адресатов

Для каждого метода передачи в аппарате сохраняются последние указанные адресаты.

Эта функция экономит время при многократной отправке одному адресату, поскольку вам не приходится вводить его повторно.

- Для указанных ниже типов адресатов запоминание не предусмотрено:

  - Адресаты, указанные с помощью списка адресатов

  - Адресаты, указанные как групповые адресаты

  - Номера, указанные при передаче файла из памяти

  - Адресаты, выбранные на экране "Последние адресаты" (считаются сохраненными в памяти ранее)

  - Вторые и последующие адресаты последовательной рассылки

  - Адресаты, указанные в драйвере LAN-факса на компьютере

  - Папка адресата

Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Нажмите клавишу [Недавний].

Выберите адресата, номер которого следует набрать повторно, и нажмите клавишу [ОК].

Нажмите клавишу [Пуск].

- На экране "Последние адресаты" можно также выбрать адресатов интернет-факса, IP-факса и электронной почты.

- При нажатии клавиши [Адр.Прог] можно зарегистрировать выбранного получателя в списке адресатов. Дополнительную информацию о сохранении выбранного адресата см. в разделе "Регистрация введенных адресатов в адресной книге".

- Информацию о максимальном числе последних адресатов, которых может сохранить аппарат, см. в разделе "Максимальные значения".

- Можно удалить адресатов, сохраненных в “Прошл.назн.”, используя функцию [Удалить прошлые назначения] в меню Функции факса. Для получения подробной информации об этой функции см. раздел "Основные параметры".

- Регистрация введенных адресатов в адресной книге

- Общие настройки

- Максимальные значения