РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов

Установите оригиналы в АПД.

Не допускайте блокирования датчика или неаккуратной загрузки оригиналов. В противном случае формат сканируемого изображения может быть определен неправильно, или появится сообщение об ошибке подачи бумаги. Кроме того, не оставляйте на верхней крышке оригиналы или посторонние предметы. Неправильная загрузка может привести к неисправности.

Реверсивный АПД (тип 1 и 2)

Реверсивный АПД (тип 3 и4)

Однопроходный АПД двустороннего сканирования (тип 3 и 4)

1. Датчики

Параметры следует задавать в перечисленных ниже случаях:

Если количество оригиналов в АПД превышает допустимое число:

См. раздел "Пакетный режим".

При установке оригиналов по одному:

См. раздел "Режим ПАПД".

При копировании оригиналов различных форматов:

См. раздел "Режим смешанных форматов".

Настройте направляющую на формат оригинала.

Устанавливайте выровненные оригиналы в АПД лицевой стороной вверх.

Следите за тем, чтобы стопка оригиналов не превышала по высоте ограничительную отметку.

Первая страница должна находиться наверху.

Реверсивный АПД (тип 1 и 2)

Реверсивный АПД (тип 3 и4)

Однопроходный АПД двустороннего сканирования (тип 3 и 4)

1. Ограничитель

2. Направляющая

- Для получения дополнительных сведений об указании формата оригинала см. раздел "Указание форматов оригинала".

- Разгладьте скрученные оригиналы перед установкой их в АПД.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед размещением в устройстве АПД их разделяют.

- Устанавливайте оригинал прямо.

- Когда оригиналы загружены в однопроходный АПД двустороннего сканирования, нижняя пластина поднимается автоматически.

- Пакетный режим

- Режим ПАПД

- Режим смешанных форматов

- Установка форматов оригинала