| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать с помощью PictBridge

Чтобы начать на этом аппарате печать с PictBridge, следуйте описанной ниже процедуре.

- Не отсоединяйте кабель USB во время передачи данных на аппарат. В противном случае произойдет отказ печати.

- Используйте кабель USB из комплекта цифрового фотоаппарата.

1. Убедитесь, что и аппарат, и цифровой фотоаппарат включены.

2. С помощью USB-кабеля подключите цифровой фотоаппарат к USB-разъему аппарата (сзади слева) или к опциональному слоту для носителей.

3. На цифровом фотоаппарате выберите изображения, которые необходимо напечатать, и укажите условия печати.

   Аппарат примет настройки с цифрового фотоаппарата и начнет печать.

- Так как настройки печати выполняются на цифровом фотоаппарате, то параметры, которые можно изменить, зависят от конкретной модели фотоаппарата. Для получения дополнительной информации см. руководство цифрового фотоаппарата.

- В некоторых цифровых фотоаппаратах требуется проводить настройку работы PictBridge в ручном режиме. Для получения дополнительной информации см. руководство цифрового фотоаппарата.