РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подключение к интерфейсу Gigabit Ethernet

В этом разделе описывается подключение кабеля интерфейса Ethernet к порту Gigabit Ethernet.

- Если выключатель основного питания включен, выключите его.

- Используйте следующие кабели Ethernet.

  - При использовании 100BASE-TX/10BASE-T:

    Кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) или кабель типа экранированная витая пара (STP), а также кабель категории 5 или выше

  - При использовании 1000BASE-T:

    Кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) или кабель типа экранированная витая пара(STP), а также кабель категории 5e или выше

Сделайте петли 5 см (2,1 дюйма) (1) от края кабеля Ethernet и прикрепите прилагаемые ферритовые сердечники к каждой петле, как показано.

Убедитесь в том, что основное питание устройства выключено.

Подключите кабель интерфейса Ethernet к порту Gigabit Ethernet.

Подключите другой конец кабеля интерфейса Ethernet к устройству сетевого подключения, например, концентратору.

Включите выключатель основного питания устройства.

1. Индикатор (оранжевый)

   При работе 100BASE-T индикатор светится оранжевым цветом. Если используется порт 10BASE-TX или аппарат не подключен к сети, индикатор не горит.

2. Индикатор (зеленый)

   Если используется порт 10BASE-TX, индикатор светится зеленым. Если используется порт 100BASE-T или аппарат не подключен к сети, индикатор выключен.

3. Индикаторы (оранжевый и зеленый)

   При работе 1000BASE-T светятся оба индикатора.

- Подробную информацию о включении выключателя основного питания см. в руководстве "Об этом аппарате".

- Подробную информацию об установке драйвера принтера см. в Руководстве по печати.