РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Конверты

В данном разделе приводится подробное описание и рекомендации по использованию конвертов.

- В зависимости от длины и формы клапанов может возникать заминание конвертов.

- Не используйте конверты с окошками.

- Только конверты шириной не менее 148 мм и с открытыми клапанами могут быть загружены в ориентации .

- При загрузке конвертов в ориентации , загружайте их с полностью открытыми клапанами. В противном случае они могут не загрузиться в аппарат.

Для печати на конвертах загрузите их в обходной лоток, в лотки 2 4 или в лоток бумаги малого формата и убедитесь, что вы указали соответствующий тип бумаги. Дополнительную информацию о загрузке конвертов в лотки 2 4, см. "Изменение формата бумаги в лотках 2 4". Дополнительную информацию о загрузке конвертов в лоток для бумаги малого формата, см. "Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата". Для информации о копировании на конверты см. Руководство по копированию и серверу документов. Для дополнительной информации о печати на конвертах см. Руководство по Печати.

Конверты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Вес: 82 120 г/м2 (20 32 фунтов пачка)

- Формат бумаги: 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env

- При загрузке конвертов в обходной лоток, поместите их сторой с адресом вниз. При загрузке конвертов в лотки 2 4 или в лоток для бумаги малого формата, поместите их сторой с адресом вверх.

- Размер конвертов, которые вы можете загрузить, зависит от лотка. Для дополнительной информации см. раздел "Рекомендуемые форматы и типы бумаги".

- Загружайте в лоток одновременно только конверты одного типа и формата.

- Перед загрузкой конвертов, сожмите их, чтобы вышел воздух, разравняйте все края. Если они загнуты или помяты, распрямите ведущий край (тот, который заружавется в аппарат), проведя по ним карандашом или линейкой.

- Продуйте конверты перед загрузкой, чтобы разделить их и предотвратить их слипание из-за клея, находящегося на них.

- Подача некоторых видов конвертов может вызывать замятия, появление складок или печать плохого качества.

- Качество печати на конвертах может быть неоднородным, если части конверта имеют различную плотность. Чтобы проверить качество печати, выполните печать на одном или двух конвертах.

- Высокая температура и высокая влажность окружающей среды могут снизить качество печати и привести к сморщиванию конвертов.

- Изменение формата бумаги в лотках 2 - 4

- Изменение формата бумаги в лотке для бумаги малого формата

- Рекомендуемые форматы и типы бумаги