| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Маршрутизация электронной почты, полученной через SMTP

Электронная почта, полученная через SMTP, может быть направлена на другие факсимильные аппараты.

- До маршрутизации электронной почты, полученной через SMTP, нужно сначала в меню Функции факса установить для параметра "SMTP Настр.дост.принят.файла" значение "Вкл.". См.“SMTP Настр.дост.принят.файла”.

- В зависимости от настроек безопасности эта функция может быть недоступной.

Автор может запросить переадресацию электронной почты, отправленной на другой факсимильный аппарат, указав адрес электронной почты следующим образом:

Номер факса

факс=номер факса адресата@имя узла данного аппарата.имя домена

Пример: для переадресации факса на факсимильный номер 212-567-1234:

факс=2125671234@aaa.abcdcompany.com

Одиночный адресат, запрограммированный в списке адресатов

факс=регистрационный номер из 5 цифр или менее@имя узла данного аппарата.имя домена

Пример: для переадресации на номер адресата 00001:

факс=00001@aaa.abcdcompany.com

Групповой адресат, запрограммированный в списке адресатов

факс=регистрационный номер из 5 цифр или менее@имя узла данного аппарата.имя домена

Пример: для переадресации на адресата, запрограммированного под групповым номером 00004:

факс=00004@aaa.abcdcompany.com

- Электронную почту, полученную через SMTP, можно также направить одному адресату или группе адресатов, запрограммированных в списке адресатов.

- Если письмо отправляется на Интернет-факс или электронную почту, то письмо эл.почты можно зашифровать и переслать с цифровой подписью. Используйте пункт “SMTP Настр.дост.принят.файла” в обоих меню Функции факса и Web Image Monitor для указания того, использовать или нет шифрование и цифровую подпись. Для получения подробной информации о SMTP Настр.дост.принят.файла см. раздел “SMTP Настр.дост.принят.файла”.

- Если запрос на отправку по электронной почте получен, когда для параметра “SMTP Настр.дост.принят.файла” установлено значение “Выкл.” в меню Функции факса, данный аппарат ответит серверу SMTP сообщением об ошибке.

- Можно сделать настройки, ограничивающие передачу указанным авторам.

- Используя данную функцию, с помощью данного аппарата можно также одновременно отправлять документы из вашего программного обеспечения для работы с электронной почтой на адреса электронной почты, а также адресатам факсимильных аппаратов G3.

- Информацию о максимальном числе адресатов, которых можно зарегистрировать для одной группы, см. в разделе "Максимальные значения".

- Для того, чтобы установить очередность приоритетов для дополнительных адресатов отправленных документов, в меню Функции факса используйте настройку параметров пользователя (переключатель 32, бит 0). Когда задан этот параметр, документ будет направляться альтернативному адресату в том случае, если указанный получатель является адресатом группы, имеющим адрес, не зарегистрированный для передачи указанного типа. См. раздел “Настройки параметров”.

- SMTP Настр.дост.принят.файла

- Настройки параметров

- Максимальные значения