РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# dns

Используйте "dns" команду, чтобы сконфигурировать или отобразить настройки DNS (Domain Name System).

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие настройки DNS:

`msh> dns`

IPv4 конфигурация сервера DNS

Следующая команда включает и выключает IPv4-адрес сервера DNS:

`msh> dns "ID" server "server address"`

Следующая команда отображает конфигурацию, использующую IP-адрес 192.168.15.16 на сервере DNS 1:

`msh> dns 1 server 192.168.15.16`

- Вы можете зарегистрировать IPv4-адрес DNS сервера.

- Можно выбрать номер идентификатора от 1 до 3. Можно выбрать до трех номеров идентификаторов.

- В качестве адреса сервера DNS нельзя использовать "255.255.255.255".

IPv6 конфигурация сервера DNS

Следующая команда включает и выключает IPv4-адрес сервера DNS:

`msh> dns "ID" server6 "server address"`

- Можно зарегистрировать IPv6-адрес сервера DNS.

- Можно выбрать номер идентификатора от 1 до 3. Можно выбрать до 3 идентификаторов.

Установка функции динамического DNS

`msh> dns "interface_name" ddns {on|off}`

- Функцию динамического DNS можно включать и выключать.

- {on} означает "активный", а {off} означает "неактивный".

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Спецификация совмещенной операции записи

`msh> dns overlap {update|add}`

- Можно указать операции, выполняемые при совмещении записей.

- update: Для удаления старых записей и регистрации новых.

- add: Для добавления новых записей и сохранения старых.

- Когда CNAME перекрывается, оно всегда изменяется, независимо от настройки.

Регистрация CNAME

`msh> dns cname {on|off}`

- Можно указать, следует ли регистрировать CNAME.

- {on} означает "активный", а {off} означает "неактивный".

- Зарегистрированное CNAME является именем по умолчанию, которое начинается с rnp. CNAME не может быть изменено.

Регистрация записи A

`msh> dns arecord {dhcp|own}`

- dhcp: Можно указать метод регистрации записи A, если включена динамическая функция DNS и используется DHCP.

- own: Для регистрирации записи A, с использованием принтера как клиента DNS.

  Для регистрирации используются адрес сервера DNS и уже назначенное имя домена.

Настройки интервала обновления записи

`msh> dns interval [1-255]`

- Можно указать интервал, после которого записи обновляются при использовании динамической функции DNS.

- Интервал обновления указывается в часах. Он может быть указан в пределах от 1 до 255 часов.

- По умолчанию 24 часа.

Отображение resolv.conf

`msh> dns resolv`

Указание протокола при запросе имен во время двойной компоновки (dual stacking).

`msh> dns resolv protocol {ipv4|ipv6}`

- Отображается только при двойной компоновке (dual stacking).