| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# wiconfig

Используйте команду "wiconfig" для выполнения настроек для IEEE 802.11.

Просмотр настроек

`msh> wiconfig`

Просмотр информации IEEE 802.11

`msh> wiconfig cardinfo`

Если протокол IEEE 802.11 отключен или недоступен, информация о нем показываться не будет.

Конфигурация

`msh> wiconfig "parameter"`

Параметр | Конфигурируемые значения
--- | ---
mode {ap|802.11adhoc} | Можно установить режим инфраструктуры (ap) или режим 802.11 Ad hoc (802.11adhoc). По умолчанию устанавливается режим инфраструктуры.
ssid "значение ID" | В режиме инфраструктуры можно указать SSID. Символы, которые можно ввести в строке SSID включают ASCII 0x20-0x7e (32 байта). Если не указать символьную строку, устройство подключится к ближайшей точке доступа. По умолчанию SSID пуста.
channel "номер канала" | В режиме 802.11 ad hoc можно выбрать канал от 1 и 13, или 36, 40, 44 или 48. Убедитесь, что для всех портов, передающих и получающих данные, установлен один и тот же канал. Значение по умолчанию: "11". В разных странах использование этого канала может различаться. Подробнее об этом см. в разделе "Беспроводная ЛВС".
key "key value" val [1|2|3|4] | Вы можете указать ключ WEP, введя его в 16-ричном формате. С 64-битовым WEP вы можете использовать 10 цифр в 16-ричном формате. С 128-битовым WEP вы можете использовать 26 цифр в 16-ричном формате. Можно зарегистрировать до четырех ключей WEP. Укажите номер, который будет зарегистрирован для "val". Если WEP указывается ключом, то WEP, указанный ключевой фразой, затирается. Чтобы использовать эту функцию, установите одинаковое количество ключей и ключ WEP для всех портов, передающих данные между друг другом. Перед ключом WEP введите "0x". Можно не вводить цифры с помощью "val". При этом количество ключей устанавливается до значения 1. По умолчанию пусто.
keyphrase "phrase" val [1|2|3|4] | Вы можете указать ключ WEP, введя его в формате ASCII. С 64-битовым WEP вы можете использовать 5 цифр в 16-ричном формате. С 128-битовым WEP вы можете использовать 13 цифр в 16-ричном формате. Можно зарегистрировать до четырех ключей WEP. Укажите номер, который будет зарегистрирован для "val". Если WEP указывается ключом, то WEP, указанный ключевой фразой, затирается. Чтобы использовать эту функцию, установите одинаковое количество ключей и ключ WEP для всех портов, передающих данные между друг другом. Можно не вводить цифры с помощью "val". При этом количество ключей устанавливается до значения 1. По умолчанию пусто.
encval [1|2|3|4] | Вы можете указать, какой из четырех ключей WEP используется для кодирования пакета. Если это число не указано, будет установлено число "1".
wepauth {open|shared} | Вы можете установить режим идентификации, используя WEP. Указываемое значение и режим идентификации выглядят следующим образом: open: авторизация открытой системы (по умолчанию) shared: авторизация совместно используемым ключом
security {none|wep|wpa} | Можно выбрать режим безопасности. none: без шифрования (по умолчанию) wep: шифрование WEP wpa: шифрование WPA
wpaenc {tkip|ccmp} | При использовании шифрования WPA вы можете указать ключ шифрования WPA. tkip: TKIP ccmp: CCMP (AES) (по умолчанию)
wpaauth {wpapsk|wpa|wpa2psk|wpa2} | При использовании шифрования WPA вы можете указать режим аутентификации WPA. wpapsk: аутентификация WPA-PSK (по умолчанию) wpa: аутентификация WPA wpa2psk: аутентификация WPA2-PSK wpa2: аутентификация WPA2
psk "строка символов" | Вы можете указать общий ключ. Используются символы: ASCII 0x20-0x7e (8 to 63 bytes). По умолчанию пусто.
eap {tls|ttls|leap|peap} {chap|mschap|mschapv2|pap|md5|tls} | Вы можете указать тип аутентификации EAP. tls: EAP-TLS (по умолчанию) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP chap, mschap, mschapv2, pap, md5, и tls являются параметрами для метода фазы 2, и один из них должен быть указан в случае выбора EAP-TTLS или PEAP. Не выполняйте эти настройки при использовании аутентификации EAP другого типа. Если вы выбираете EAP-TTLS, то вы можете выбрать chap, mschap, mschapv2, pap или md5. Если вы выбираете PEAP, то вы можете выбрать mschapv2 или tls.
username "строка символов" | Для сервера Radius можно указывать имя пользователя для входа в систему. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (31 байт). По умолчанию пусто.
username2 "строка символов" | Вы можете указать имя пользователя фазы 2 для аутентификации EAP-TTLS/PEAP фазы 2. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (31 байт). По умолчанию пусто.
domain "строка символов" | Вы можете указать логин имени домена для сервера Radius. Символы, которые можно вводить: ASCII 0x20-0x7e (31 байт), кроме @ и \. По умолчанию пусто.
password "строка символов" | Для сервера Radius можно указать имя пользователя для входа в систему. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (128 байт). По умолчанию пусто.
srvcert {on|off} | Вы можете установить сертификат сервера. Значением по умолчанию является "off".
imca {on|off} | Вы можете включить или выключить сертификат, если существуют промежуточный центр сертификации. Значением по умолчанию является "off".
srvid "строка символов" | Вы можете установить идентификацию сервера и субдомен сервера сертификации. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (128 байт). По умолчанию пусто.
subdomain {on|off} | Вы можете указать, будет ли разрешен доступ к устройству пользователям в субдомене. Значением по умолчанию является "off".
connectinfo | Получение информации о соединении
clear {a each command|all} | Возврат значений выбранного параметра к значениям по умолчанию. При выборе значения "all" все настройки будут восстановлены до значений по умолчанию.
miccheck {on|off} | Можно включить или отключить функцию проверки MIC. Значение по умолчанию: "On" (Вкл.). Если указать "Off" (Выкл.), проверку MIC выполнить не удастся. Для этого аппарата рекомендуется выбрать значение "On" (Вкл.) для функции проверки MIC.

- Беспроводная ЛВС