РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка SEP-кода для приема

В этом разделе приведена информация о вводе SEP-кода для запроса адресата на передачу документа.

Получить хранящийся в памяти аппарата адресата документ можно, если введенный SEP-код совпадает с SEP-кодом документа.

Эта функция позволяет аппарату принимать документы от нескольких адресатов.

- Документы можно получать с факсимильных аппаратов, имеющих информационные ячейки.

- SEP-код нельзя использовать в режиме Интернет-факса и электронной почты.

- Для использования этой функции включите клавишу [Прием SEP-кода]. Дополнительную информацию об использовании клавиши [Прием SEP-кода] см. в разделе "Прием SEP-кода".

Нажмите клавишу [Парам.отпр.]

Нажмите клавишу [Настройка параметров].

Нажмите клавишу [Прием кода].

Дважды нажмите [OK].

Появится экран ожидания.

Введите номер факса адресата или IP-факса адресата.

Нажмите клавишу [Расш.ф-ии].

Убедитесь, что выбрана клавиша [SEP-код].

Нажмите клавишу [SEP-код приема].

Введите SEP-код, затем нажмите клавишу [ОК].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Если требуется пароль, нажмите клавишу [Пароль (PWD)], введите пароль с помощью цифровых клавишам и нажмите клавишу [ОК].

Нажмите [OK].

Нажмите клавишу [Пуск].

- Убедитесь, что количество цифр в SEP-коде соответствует техническим характеристикам аппарата принимающей стороны. Информацию о максимальном количестве цифр для SEP-кода этого аппарата см. в разделе "Максимальные значения".

- Можно вводить цифры, символы , и пробелы.

- Можно сохранить SEP-коды, а также имена и номера факсов в списке адресатов и программ последовательности нажатия клавиш. Для получения информации о регистрации в списке адресатов см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам. Для получения информации о регистрации программ программирования клавиш см. раздел "Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш".

- Если SEP-код сохранен в списке адресатов, то SEP-код можно изменить или удалить после того, как адресат выбран с использованием клавиш адресатов.

- SEP-код печатается во всех списках и отчетах.

- Прием кода

- Регистрация и изменение программ последовательности нажатия клавиш

- Максимальные значения

См. также

Ввод пароля