| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Позиции сшивания

Указанная позиция сшивания меняется в зависимости от формата бумаги, ее типа, количества листов и ориентации подачи. В следующей таблице показаны позиции сшивания:

Тип 1 и 2

Тип 3 и 4

- Если установлено сшивание по центру, передние края отпечатанных листов могут быть обрезаны с помощью функции устройства обрезки. Для получения дополнительной информации о процедуре срезания передних краев отпечатанных листов см. справку драйвера принтера.

- При одновременном выборе опций печати с комбинированием (компоновкой) и дуплексной печати сшивание может производиться не в указанном положении. После установки положения для сшивания используйте значок предварительного просмотра в драйвере принтера, чтобы проверить положение перед выполнением печати.

- Подробнее о методах печати см. в справке драйвер принтера.