| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Параллельная передача из памяти

Эта функция используется для набора номера во время сканирования документа.

Функция Стандартной передачи из памяти сохраняет оригинал в памяти, а затем набирает адресата. В то же время, функция параллельной передачи из памяти позволяет быстро подтвердить состояние соединения. Кроме того, эта функция выполняет сканирование оригинала быстрее, чем функция прямой передачи. Это полезно, если вы спешите и вам нужно использовать оригинал для других целей.

- Стандартная передача из памяти используется вместо параллельной передачи из памяти в следующих случаях:

  - При невозможности подключения к линии из-за ее занятости

  - При отложенной передаче

  - При сохранении документа для передачи из памяти одновременно с осуществлением другой передачи

  - При указании двух и более адресатов

  - Когда оригинал размещен на стекле экспонирования и затем отправлен

  - При отправке документов, хранящихся на сервере документов

  - Если аппарат был переключен в режим предварительного просмотра с помощью клавиши [Пред.]

- Эту функцию можно включить или выключить, используя параметры пользователя (переключатель 07, бит 2) в меню Функции факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- Стандартная передача из памяти может быть использована вместо параллельной передачи из памяти в зависимости от установленного оборудования при нехватке свободной памяти.

- При использовании этой функции отчет о содержании памяти не печатается.

- При нажатии клавиши [Сброс/Стоп], замятии оригинала или нехватке свободной памяти параллельная передача из памяти прекращается. При этом будет распечатан отчет о результатах соединения, а файлы будут удалены.

- При использовании параллельной передачи из памяти в верхнем колонтитуле факса печатается только номер страницы, общее число оригиналов автоматически не печатается.

- Настройки параметров