РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Включение / выключение питания

В этом разделе описывается, как включать/выключать питание.

Источник питания

В данном устройстве имеется два выключателя питания: рабочий выключатель и выключатель основного питания.

- Рабочий выключатель (с правой стороны панели управления)

  Используется для активации устройства. После прогрева устройства можно использовать его функции.

- Выключатель основного питания (с левой стороны аппарата)

  При выключении этого переключателя индикатор основного питания на правой стороне панели управления гаснет. При этом питание аппарата полностью отключается. Если в устройство установлен модуль факсимильной связи (приобретается дополнительно), хранящиеся в памяти файлы факсимильной связи могут быть потеряны при выключении этого выключателя. Используйте этот выключатель только в случае необходимости.

- Устройство автоматически переходит в режим энергосбережения или выключается, если им некоторое время не пользуются. Чтобы указать время ожидания устройства перед переходом в режим энергосбережения и/или автоматического выключения, необходимо настроить Таймер энергосбережения и/или Таймер автооткл. соответственно. См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

См. также

Включение основного питания
Включение питания
Отключение питания
Отключение основного питания
Энергосбережение