РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Добавление тонера

В этом разделе описывается порядок добавления и хранения тонера.

| Не сжигайте тонер (новый или отработанный) и емкости от него. При этом можно получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

| Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

| Не сжигайте просыпавшийся или отработанный тонер. Порошок тонера легковоспламеняем и при открытом пламени может вспыхнуть.

| Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и случайное проглатывание.

| Храните тонер (отработанный или новый) и картриджи с тонером в местах, недоступных для детей.

| При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к врачу.

| При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.

| При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое количество воды, чтобы уменьшить его концентрацию. При необходимости обратитесь к врачу.

| При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно становится невозможно удалить.

| При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.

- Добавлять тонер следует лишь после того, как аппарат проинформирует о такой необходимости.

- Использование не рекомендуемого типа тонера может привести к неполадкам в аппарате.

- Добавляя тонер, не выключайте рабочий переключатель. В противном случае настройки будут утеряны.

- Храните тонер в месте, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, при температуре не выше 35 °C и не высокой влажности.

- Храните тонер на ровной поверхности.

- Появление сообщения `“Проверьте замену картриджа с тонером.”` означает, что тонер почти закончился. Имейте в запасе сменный картридж с тонером.

- Если появится , а в картридже все ещё есть тонер, держите картридж крышкой вверх, хорошо потрясите и установите снова.

- Узнать название требуемого тонера и ознакомиться с процедурой замены можно с помощью экрана `“Добавьте тонер”`.

- Нажмите [Статус сист.] для проверки контактного номера, по которому можно заказать расходные материалы. См. руководство "Устранение неполадок".

- Таким же образом можно добавить тонер всех четырех цветов.

См. также

Замена тонера
Отправка факсов или отсканированных документов, когда тонер закончился
Отработанный тонер