| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сообщения о состоянии

В этом разделе рассматриваются сообщения о состоянии аппарата.

Сообщение | Статус
--- | ---
`"Реж.16-ричн.выв."` | В режиме 16-ричного вывода аппарат получает данные в шестнадцатеричном формате. Выключите главный выключатель питания после печати, а затем включите его снова.
`"Здн.приостановл..."` | Печать временно приостановлена программой SmartDeviceMonitor for Client. Можно возобновить печать с помощью параметра [My Job List] в SmartDeviceMonitor for Client или с помощью Web Image Monitor. Для продолжения печати с помощью программы Web Image Monitor сначала обратитесь к системному администратору.
`"Выкл."` | Аппарат работает в автономном режиме. Для начала печати переключите аппарат в режим онлайн, нажав на [Онлайн].
`"Подождите."` | Это сообщение может появиться на одну-две секунды, пока аппарат подготавливается к работе, путем выполнения исходных настроек или добавления тонера. Подождите немного.
`"Идет печать..."` | Аппарат выполняет печать. Подождите немного.
`"Готово"` | Это сообщение о готовности, отображаемое по умолчанию. Аппарат готов к использованию. Действий не требуется.
`"Сброс задания..."` | Аппарат выполняет повторную установку задания на печать. Ждите, пока на дисплее не появится сообщение `"Готов"`.
`"Изм.настройки..."` | Аппарат изменяет настройки. Пока на дисплее отображается это сообщение панель управления заблокирована. Подождите немного.
`"Ожид.данных печ..."` | Аппарат ожидает следующие данные для печати. Подождите немного.