РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отправка по линии факса (адресаты факса)

В этом разделе описывается процедура ввода номера факса.

Вводите цифры, используя цифровые клавиши в правой части панели управления.

Убедитесь, что выбрано [Факс].

Введите номер факса, используя цифровые клавиши.

В случае ошибки нажмите клавишу [Сброс/Стоп], а затем повторите ввод.

При добавлении адресата, нажатием вкладки "тип передачи" можно переключать тип передачи между режимами факс/IP-факс, интернет-факс, эл. почта и папка.

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат начинает сканирование оригинала и сохраняет его в памяти. По завершении сканирования загорается индикатор соединения и начинается передача.

- О выборе адресата из Адрес.книги см. “Использование адресной книги при указании адресатов”.

- В номер факса можно вставлять паузы и тоны. Дополнительную информацию см. в разделах "Ввод паузы" и "Ввод тона".

- Если установлен модуль дополнительного интерфейса G3, выберите для использования линию перед нажатием клавиши [Пуск]. Дополнительную информацию о выборе линии см. в разделе "Изменение линейного порта".

- Нажмите [Адр. Прог.] после ввода номера факса, чтобы сохранить номер факса в списке адресатов. Дополнительную информацию о сохранении введенных номеров см. в разделе "Регистрация введенных адресатов в адресной книге".

- Дополнительную информацию о максимальном количестве цифр для адресата см. в разделе "Максимальные значения".

- Изменение линейного порта

- Ввод паузы

- Ввод тона

- Использование адресной книги при указании адресатов

- Регистрация введенных адресатов в адресной книге

- Максимальные значения

См. также

Ввод паузы
Ввод тона