| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Перед отправкой файлов сканирования с использованием WSD

В данном разделе поясняются подготовка и процедуры по пользованию WSD.

Данный аппарат обеспечивает возможность следующих двух типов WSD-сканирования:

- WSD (Push-типа)

  Это позволяет отправлять файлы сканирования на компьютер клиента по сети.

  Для запуска сканирования нажмите клавишу [Пуск] на устройстве. Следует иметь в виду, что вы не можете сканировать оригиналы с компьютеров клиентов.

- WSD (Pull-типа)

  Это позволяет отправлять запросы на сканирование на данный аппарат с компьютера клиента по сети.

  Для запуска задания на сканирование отправьте запрос на сканирование с компьютера клиента.

- Совместимые операционные системы

  - Операционные системы, совместимые с WSD, включают Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008/2008 R2. Для информации о совместимости посмотрите файлы справки вашей операционной системы или обратитесь к онлайновой поддержке.

  - Некоторые операционные системы не поддерживают функции WSD.

- Если установлена персональная аутентификация или аутентификация по коду пользователя:

  - WSD (Push-типа)

    Параметр [Отобразить список WSD адресатов] в Web Image Monitor будет возвращен в исходное состояние на [Не отображать]. Для использования WSD (тип Push) после конфигурации аутентификации вы должны указать этот параметр еще раз в Web Image Monitor. Для получения подробной информации см. раздел "Включение WSD при помощи Web Image Monitor".

  - WSD (Pull-типа)

    Пользователи, ограниченные персональной аутентификацией или аутентификацией по коду пользователя не могут использовать WSD (Pull-тип).

- Примеры объяснений в данном руководстве основываются на операционной системе Windows Vista Ultimate. Процедуры в других операционных системах могут немного отличаться.

- Включение WSD с использованием Web Image Monitor

См. также

Обзор отправки файлов сканирования с использованием WSD
Подготовка к отправке файлов с использованием WSD